* Rev-u 펌웨어 Release Note *

================= V4.64-B4 =================
1. 디지털 줌 기능 추가 (중앙에만 적용)
 - 웹 뷰어에서 마우스 휠을 이용하여 디지털 줌 사용 가능
 - 웹 어드민에서 디지털 줌 설정 기능 추가
   * 직접 줌 배율을 입력하여 적용하는 기능 추가
   * 1분 후 기본위치 원복/해제 설정 기능 추가
   * 디지털 줌 위치 저장/해제 설정 기능 추가
2. KC인증모드에서 동일한 문자가 연속 3회 입력되면, 패스워드가 설정되지 않는 현상 수정
3. 프라이머리에서 지원하는 최대 해상도의 바로 아래에 있는 해상도로 설정했을때, 
   영상이 안나오는 현상 수정. (4M 이상 해상도 카메라에 해당)

================= V4.64-B3 =================
1. PTZ Text OSD 개선
 - Preset을 통한 동작에서도 표시되도록 수정
2. Advanced Service 성능 개선 및 안정화
3. Multicast 사용 시 설정된 IP가 우선적용되도록 수정
4. 타사 NVR과의 Auto Focus 연동 안정화


================= V4.64-B1 =================
1. 펌웨어 업데이트 안정화


================= V4.64-B0 =================
1. 시스템 안정화
2. 화질개선
3. 코리도모드 추가 (PTZ제외)
4. BLC모드 추가 (PTZ제외)
5. RTSPS / RTSP Over HTTP 기능 추가
6. AI 기능 사양 변경
 - 모든 바인딩 박스를 녹색으로 통일
 - 선택된 객체를 마스킹하는 기능 추가
 - 비디오와 바운딩박스 동기화 기능 추가
 - 레터박스 기능 추가
 - 크롭 옵셋 기능 추가
7. 오토포커스 스캔 범위, 오토포커스 스캔 속도 설정 기능 추가
8. 줌, 포커스 정밀 제어기능 추가
9. 주야간 전환 기능 옵션 추가
 - 자동계산 : 지오메트리(위도,경도)를 이요하여 전환
 - 수동 : 사용자가 일출/일몰 시간을 입력하여 전환시점 설정
10. H.265 디스플레이 지원 (Live) - PC에서 지원 필요
 - PC가 H.265를 지원하지 않는 경우 H.264 코덱으로 설정된 채널로 전환됩니다.
11. Auto Focus 버튼 추가


================= V4.62-B0 =================
1. 시스템 안정화
2. 각 채널 해상도 추가
 - 세컨더리 : 1280x720 / 1280x1024 / 1920x1080
 - 터셔리 : 640x352 / 640x480 / 704x480 / 720x480 / 1280x 720 
3. 쿼터너리 채널에 H.264 / H.265 코덱추가
4. 순환 감시 기능을 사용 할 경우 빠른 응답을 위해 필요한 I-Frame 삽입 기능 추가
5. 카메라 설정에서 기본모드 클릭 시, 리붓없이 초기값이 적용되도록 수정
6. WDR 기능 개선
7. 최대 프레임에 따른 셔터스피드 인덱스 수정
8. 도로공사 포로토콜 사양 추가 (옵션)

================= V4.60-B1 =================
1. 화질개선
2. RTP/RTSP 
 - 오디오 싱크 안정화 
 - Multicast 서비스 활성 / 비활성화 메뉴 추가
3. 카메라 설정
 - 이벤트 제어모드 추가 (주간/야간/DI/Motion)
 - 채도(Saturation) 기능 확장 (R/G/B설정 가능)
 - 야간컬러(Night Color)모드 추가
 - 움직임 감지 민감도 기본값 수정 (기본값 50  80으로 상향)
4. VMS/NVR 연동 안정화
 - 특정 NVR/VMS에서 Zoom동작 후 Auto Focus가 안 되는 현상 해결
 - 특정 NVR/VMS에서 Onvif Profile정보를 가져오지 못하는 현상 해결
5. AI기능 
 - Object Detection / Face Detection / Video Analytics UI변경 및 기능 안정화
 - PTZ Object Tracking 설정 기능 추가
 - AI OEM  펌웨어 업데이트 추가
 - FW9709 Series(FNR/QNR) PTZ Tracking기능 추가
6. 2M해상도 카메라의 아날로그 출력 소스 추가 (TVI / CVI / AHD)
7. Multi Browser Player 지원 (Edge, Chrome지원)
8. Micro SD가 장착된 경우 상단의 Home, Live, Play, Admin버튼이 스위치 되어 표시
 - 현재 위치가 Home인 경우 Live, Play, Admin으로 표시
 - 현재 위치가 Live인 경우 Home, Play, Admin으로 표시
 - 현재 위치가 Play인 경우 Home, Live, Admin로 표시
 - 현재 위치가 Admin인 경우 Home, Live, Play로 표시
